**Kompaktais indukcijas sildītājs.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tehniskie parametri** | **Prasības** |
| 1.1.Pielietojums | Gultņu un citu darba detaļu sildīšana |
| 1.2.Tehniskie parametri | 1. Darba spriegums 230 V2. Sprieguma frekvence 50 Hz3. Gultņa iekšējais diametrs 20 – 300 mm4. Gultņa svars – līdz 30 kg5. Nomaināmie serdeņi, dažādu gultņu diametru atbilstībai6. Silšanas temperatūra – līdz 250̊ C 7. Temperatūras kontrole8. Pārkarsēšanas aizsardzība |
| **2.      Papildu prasības** |
| 2.1. Dokumentācija | Lietošanas instrukcija latviešu (krievu) valodā. |
| 2.2. Garantija  | >= 24 mēneši. |
| 2.3. Piegādes vieta | LRDS “Ilūkste”, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5474 |
| 2.4. Vēlamais piegādes laiks  | Līdz 2021. gada jūlijam. |
| **3.      Prasības finanšu piedāvājumam** |
| 3.1. Dokumentācija | 1. Tāme2. Apmaksas noteikumi3. Piegādes laiks4. Garantijas saistības5. Piedāvājuma derīguma termiņš |