**Kravas kvadricikla tehniskā specifikācija.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tehniskie parametri** | **Prasība** |
| 1.1.Pielietojums | Darbinieku un nelielu kravu (instrumenti, palīgiekārtas, rezerves daļas) pārvietošana pa slēgtu teritoriju (~ 40ha) ar dažādu segumu (betons, grants, zālājs). Piemērots ekspluatācijai ārējā gaisa temperatūrās ne mazākā amplitūdā kā no mīnus 30°C līdz plus 40°C |
| 1.2.Kravas kaste | Nolokāms kravas kastes aizmugurējais borts. Kravnesība 150-200kg. |
| 1.3.Kabīne | Kabīne ar jumtu un priekšējo vējstiklu, bez sānu durvīm. Vēlamais sēdvietu skaits - 1+2. |
| 1.4. Motors | Darbināms ar benzīnu. Darba tilpums ~ 0,45-0,6 litri. |
| 1.5. Transmisija | Automātiskā, 4WD. |
| 1.6. Riteņi | Ar riepām, kas paredzētas arī bezceļu apstākļiem. |
| **2.      Papildu prasības** | |
| 2.1. Reģistrācija CSDD | Uz SIA „LatRosTrans” vārda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Vēlams ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē. |
| 2.2. Dokumentācija | Lietošanas instrukcija un servisa plāns latviešu (krievu) valodā. |
| 2.3. Garantija | 24 mēneši. |
| 2.4. Vēlamais piegādes laiks | Līdz 2021. gada oktobrim. |