**Tehniskā specifikācija.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tehniskie parametri** | **Prasība** |
| * 1. Pielietojums
 | Zemes rakšanas tehnikas (ekskavators, buldozers līdz 20t) pārvadāšana sakabē ar trīsasu (6x6) vilcēju  |
| * 1. Kravas platformas garums (mm)
 | ~ 8 000 |
| * 1. Ārējais platums (mm)
 | 2 550 |
| 1.4. Kravas platformas augstums (mm) | ~1000  |
| 1.5. Sakabes pirksta augstums (mm) | ~1450, atbilstoši vilcējam |
| 1.6. Piekabes celtspēja (kg) | 20 000 – 25 000 |
| 1.7. Pilna masa (kg) |  28 000 – 32 000 |
| 1.8. Sakabes pirksts | JOST 3.5” |
| 1.9. Platformas grīdas pārklājums | Tērauda loksne |
| 1.10. Asu skaits (gab.) | 2 |
| 1.11. Asis, to izpildījums | Piemērotas smagiem ceļu apstākļiem, pastiprināta ass šķērssija |
| 1.12.Balstiekārta | Pneimatiskā, pastiprinātā, platformas pacelšanas- nolaišanas krāns |
| 1.13. Bremžu sistēma | ABS, stāvbremze, energoakumulatori |
| 1.14. Riteņi 275/70R22.5 (gab.) | 8 (sapāroti) + 2 (rezerves riteņi)  |
| 1.15. PVC dubļu sargi | saskaņā ar ISO |
| 1.16. Aizmugures uzbraukšanas rampas  | 2 gab., hidrauliski paceļamas, iebraukšanas leņķis ~ 15oVadāmas no puspiekabes ar autonomo hidrostaciju  |
| 1.17. Kravas stiprināšanas āķi | Platformas grīdā ik pēc 1 m (abos sānos). Paredzēti kravas stiprināšanas ķēžu āķiem ar ~6500 кN stiprināšanas slodzes (LC) izturību. |
| 1.18. Elektriskie savienojumi | 24V, atbilstoši vilcējam, 24 V kontaktligzda puspiekabes sānos, aizmugures bākuguns pieslēgšanai |
| 1.19. Pneimatiskie savienojumi | PALM, saskaņoti ar vilcēju |
| 1.20. Riteņu ķīļi (gab.) | 2 |
| 1.21. Riteņu uzgriežņu atslēga ar atbilstošu sviras stieni | 1 komplekts |
| 1.22. Dzeltena bākuguns | Puspiekabes aizmugures daļā |
| 1.23. konstrukcijā integrētas, viegli pieliekamas/ noņemamas, negabarīta kravu (platums virs 2.55 metriem), pārvadājumu pazīšanas zīmes | Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem |
| 1.24. Hermētiska, aizslēdzama instrumentu un aprīkojuma kaste zem platformas | Savstarpēji vienojoties |
| 1.25. Grozs diviem puspiekabes rezerves riteņiem  | Savstarpēji vienojoties |
| 1.26. Vilkšanas cilpa | Cilpa puspiekabes aizmugurē tās buksēšanas un pavilkšanas iespējai |
| 1.27. Krāsa | Oranža (vēlams RAL 2011) |
| 1. **Papildus prasības**
 |
| 2.1. Puspiekabes reģistrācija CSDD | Uz SIA „LatRosTrans” vārda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, atbilstoši transporta līdzekļa prasībām saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi", MK noteikumiem Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" un saistošajiem LVS kā **“puspiekabe autovedējs”**, ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē |
| 2.2. Puspiekabes atbilstība | Piemērota ekspluatācijai ārējā gaisa temperatūrās ne mazākā amplitūdā kā no mīnus 30°C līdz plus 40°C |
| 2.3. Garantija puspiekabei | 24 mēneši |
| 2.4. Vēlamais puspiekabes piegādes laiks  | Līdz 2021. gada novembrim |