**Pilnpiedziņas automašīnas ar dubulto kabīni un kravas nodalījumu (pikaps, Double Cab) tehniskā specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Virsbūve** | Double Cab |
| **Motors** | Dīzelis |
| **Krāsa** | **Vēlams** - Sudraba |
| **Piedziņa** | Pilnpiedziņa ar mehāniski bloķējamu aizmugurējo diferenciāli |
| **Pārnesumkārba** | **Vēlams** - Manuālā |
| **Jauda** | Sākot no 150 Zs |
| **Kravnesība** | Sākot no 1000 kg |
| **Riepu izmērs** | **Vēlams** – **R18** vai R17 |
| **Komplektācija un papildus aprīkojums** | |
| Gaisa kondicionieris | |
| Standarta komplektācijas elektriskā aprīkojuma pakete (obligāta priekš. sēdekļu un spoguļu apsilde) | |
| Audioaprīkojums | |
| Atpakaļskata kamera | |
| Tālo gaismu papildlukturi (LAZER ST4 Evolution, vai analogs) | |
| Riteņu dubļu sargi | |
| Gumijas paklāji salonam | |
| Pretaizdzīšanas signalizācija | |
| Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avār.apstāš.trīsstūris, veste) | |
| Kravas kastes ieliktnis vai apstrāde ar Line-X | |
| Kravas kastes pārsegs | |
| Sakabes āķis | |
| Priekšējais aizsargstienis (sertificēts) | |
| Motora kartera aizsargs | |
| Transmisijas (ātrumkārbas un sadales kārbas) aizsargs | |
| Ziemas riepu (ar radzēm) komplekts | |
| Papildus ligzdas (2-3 gab.) portatīvo ierīču lādēšanai salonā (dators, GPS trekers). | |
| Reģistrācija CSDD | |
| **Vēlamais piegādes laiks – 2 a/m 2022.gada marts – maijs, 2 a/m 2022.gada augusts – septembris.** | |