**Pilnpiedziņas automašīnas ar dubulto kabīni un kravas nodalījumu (pikaps, Double Cab) tehniskā specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Virsbūve** | Double Cab |
| **Motors** | Dīzelis |
| **Krāsa** | Sudraba |
| **Piedziņa** | Pilnpiedziņa ar mehāniski bloķējamu aizmugurējo diferenciāli |
| **Pārnesumkārba** | Manuālā  |
| **Jauda** | Sākot no 150 Zs  |
| **Kravnesība** | Sākot no 1000 kg |
|  |  |
| **Vēlamā komplektācija un papildus aprīkojums** |
| Gaisa kondicionieris |
| Kruīza kontrole |
| Standarta komplektācijas elektriskā aprīkojuma pakete (obligāta priekš. sēdekļu un spoguļu apsilde) |
| Audioaprīkojums |
| Atpakaļskata kamera |
| Riteņu dubļu sargi |
| Gumijas paklāji salonam |
| Pretaizdzīšanas signalizācija |
| Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avār.apstāš.trīsstūris, veste) |
| Vinča automašīnas priekšā |
| Kravas kastes ieliktnis vai apstrāde ar Line-X |
| Kravas kastes pārsegs |
| Sakabes āķis |
| Priekšējais aizsargstienis (sertificēts) |
| Motora kartera aizsargs |
| Transmisijas (ātrumkārbas un sadales kārbas) aizsargs |
| Ziemas riepu (ar radzēm) komplekts |
| Papildus ligzdas (2-3 gab.) portatīvo ierīču lādēšanai salonā (dators, GPS trekers). |
| Reģistrācija CSDD |
| **Piegāde – 2021. gada septembris** |