**Kravas autofurgona tehniskā specifikācija.**

|  |
| --- |
| **Pamatprasības** |
| **A/m veids** | Kravas furgons L3H3 |
| **Motors** | Dīzelis |
| **Krāsa** | Sudraba |
| **Transmisija** | Manuālā ātrumkārba. Pilnpiedziņa 4WD |
| **Motora jauda** | Sākot no 150 Zs |
| **Pilnā masa**  | līdz 3500kg |
| **Sēdvietas** | 1+2 |
| **Vēlamā komplektācija un papildus aprīkojums** |
| Klimata kontrole (gaisa kondicionieris) salonā |
| Apsildāmi sēdekļi |
| Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi |
| Centrālā durvju atslēga ar tālvadību |
| Kruīza kontrole |
| ESC, ABS |
| Atpakaļskata kamera |
| Pretaizdzīšanas signalizācija |
| Audioaprīkojums |
| Gumijas paklāji salonā |
| Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi |
| Sakabes ierīce |
| Motora kartera aizsargs |
| Transmisijas (ātrumkārbas un sadales kārbas) aizsargs |
| Drošības komplekts (aptieciņa, uzgunsdzēšamais aparāts, trīsstūris, veste) |
| Pilna izmēra rezerves ritenis |
| Ziemas riepu (ar radzēm) komplekts |
| Jumta reliņi trepju pārvadāšanai |
| Kravas nodalījuma apdare ar finieri |
| Kravas nodalījums un tā durvis bez logiem |
| Autonomais sildītājs kravas nodalījuma telpai |
| Lietošanas un servisa rokasgrāmata latviešu valodā |
| Reģistrācija CSDD |
| Izdevīgi garantijas noteikumi |