|  |  |
| --- | --- |
| Elektropievadu tips un to daudzums | IQ10MK3 - 2 gab. |
| Tehniskā specifikācija | IQ + SINGLE CHANNEL MODBUS MODULE  IQ10F10B4 400/3/50, 18 RPM, 34 Nm ATEX, IP68  -30° + 70° C  with ATEX cable entries M25x2+M40 Modbus single highway  Circuit Diagram Number: 100M2000 |
| Ražotājs | ROTORK CONTROLS LTD. |

Elektropievadu tehniskais raksturojums: