**APSTIPRINU**

**SIA "LatRosTrans"**

**Biznesa attīstības direktors**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R. Zelčs**

**2021. gada "\_\_\_". \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TEHNISKAIS UZDEVUMS**

**LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka rezerves iebrauktuves asfaltēšanas darbi**

1. **Darba mērķis:**
   1. Cietā seguma izbūve ar mērķi nodrošināt ugunsdzēsības transporta iebraukšanu cauri rezervuāra parka rezerves vārtiem ugunsgrēka gadījumā;
2. **Objekta raksturojums:**
   1. LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;
3. **Būvdarbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Būvdarbu apraksts** | **Mēr.** | **Daudz.** |
| 1. | Darba veikšanas projekta, t.sk. darba aizsardzības plāna un darba vides risku novērtējuma izstrāde un saskaņošana ar SIA “LatRosTrans”; | kpl. | 1 |
| **2.** | **Iebrauktuves asfaltēšanas darbi:** |  |  |
| 2.1 | Augu zemes, apauguma un liekās grunts noņemšana vid. 30cm, F=88m2, transportēšana uz atbērtni līdz 200m; | m3 | 26.4 |
| 2.2 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/45, N-III) pamatkārtas būvniecība 20cm biezumā; | m2 | 88 |
| 2.3 | Karstā asfalta AC16 surf 50/70 dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā (S-III) | m2 | 88 |
| 2.4 | Karstā asfalta AC22 base 70/100 apakškārtas būvniecība 6cm biezumā (S-III) | m2 | 88 |
| **3.** | **Apgriešanas laukuma izbūve:** |  |  |
| 3.1 | Augu zemes, apauguma un liekās grunts noņemšana vid. 30cm F=114m2, transportēšana uz atbērtni līdz 200m; | m3 | 34.2 |
| 3.2 | Ģeotekstila ieklāšana, nesaistītu minerālmateriālu (0/45, N-III) pamatkārtas būvniecība 30cm biezumā; | m2 | 114 |

1. **Vispārējas prasības:**
   1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
   2. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
   3. Pielietojamiem būvizstrādājumiem un konstrukcijām jābūt racionāliem un tehniski-ekonomiski pamatotiem;
   4. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt pasūtītājam pielietotu būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
   5. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš 2021. gada maijs;
2. **Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:**
   1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
   2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
   3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
   4. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu garantijas laiks, kā arī garantijas nosacījumi;
   5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;

SIA “LatRosTrans”

Vecākais būvinženieris V.Kazačonoks